<2025 취밥러 위험물기능사 필기(제1판) 정오표>

페이지

수정 전

수정 후

99p

(4) 안전장치

(4) 방파판

128p

03번

∙Al₄C₃ + H₂O → Al(OH)₃ + CH₄

03번

∙Al₄C₃ + 12H₂O → 4Al(OH)₃ + 3CH₄

133p

38번

알류미늄과 물의 반응식

38번

알루미늄과 물의 반응식

140p

141p

23번, 30번

∴ 지정수량 = ~

23번, 30번

∴ 지정수량 배수의 총합 = ~

-

148p 8번, 174p 48번, 195p 59번, 205p 4번, 286p 24번, 299p 39번, 346p 49번

V = 𝛑r² × (1 +

I₁ + I₂

3

)(1 - 공간용적)

148p 8번, 174p 48번, 195p 59번, 205p 4번, 286p 24번, 299p 39번, 346p 49번

V = 𝛑r² × (l +

l₁ + l₂

3

)(1 - 공간용적)

(※ 알파벳 ‘엘’ 소문자임)

151p

26번

∙고압가스제조시설(35,000V 이상) : 5m 이상

26번

∙고압가스제조시설 : 20m 이상

156p

230p

56번, 43번

∴ 지정수량 합 = ~

56번, 43번

∴ 지정수량 배수의 합 = ~

-

162p 32번, 172p 35번, 208p 21번, 211p 45번, 227p 27번, 238p 32번, 239p 43번, 260p 45번, 290p 47번, 346p 53번

∴ 지정수량 = ~

162p 32번, 172p 35번, 208p 21번, 211p 45번, 227p 27번, 238p 32번, 239p 43번, 260p 45번, 290p 47번, 346p 53번

∴ 지정수량 배수의 총합 = ~

163p

41번

∙H₂O₂ + N₂H₄ → N₂ + 2H₂O

41번

∙2H₂O₂ + N₂H₄ → N₂ + 4H₂O

173p

40번

∙LiH + H₂O → LiOH + H₂

40번

∙2Li + 2H₂O → 2LiOH + H₂

177p

197p

2번, 9번

∙NaCO₃ 1mol = 84kg

2번, 9번

∙NaHCO₃ 1mol = 84kg

177p

6번

과염소산은 산화성 고체로 유기물과 접촉 시 ~

6번

과염소산은 산화성 액체로 유기물과 접촉 시 ~

178p

12번

∙할론 1011 = CH₃Br

12번

∙할론 1001 = CH₃Br

180p

25번

특수인화물이란 1기압에서 발화점이 섭씨 100℃ 이하, 인화점이 섭씨 영하 20℃ 이하이고 비점은 섭씨 40℃ 이하이다.

25번

특수인화물이란 1기압에서 발화점이 섭씨 100℃ 이하, 인화점이 섭씨 영하 20℃ 이하이고 비점은 섭씨 40℃ 이하이다.

189p

15번

에틸렌글리콜, 프로필렌글리콜, 디에틸렌글리콜, 글리세린, 염화나트륨 등이 사용된다.

15번

에틸렌글리콜, 프로필렌글리콜, 다이에틸렌글리콜, 글리세린, 염화나트륨 등이 사용된다.

192p

41번

~ 지정수량 = ~

41번

~ 지정수량의 배수 = ~

194p

53번

디메틸에터의 일반식 ~

53번

다이에틸에터의 일반식 ~

198p

18번

제3류 위험물 중 금수성 물질 이외의 것은 물과 적응성이 없으므로 주수소화한다.

18번

제3류 위험물 중 금수성 물질 이외의 것은 물과 적응성이 없으므로 주수소화한다.

209p

30번

나이트로셀둘로오스의 특징

30번

나이트로셀룰로오스의 특징

218p

28번

~ 지정수량이 100배일 경우 탱크 상호 간의 최소거리는?

28번

~ 지정수량의 100배일 경우 탱크 상호 간의 최소거리는?

221p

48번

이동저장탱크는 그 내부에 ( 가 )1L 이하마다 ~

48번

이동저장탱크는 그 내부에 ( 가 )1L 이하마다 ~

229p

37번

∙아염소산염류 소요단위 = 50g × 10 = 500kg ∙질산염류 소요단위 = 300g × 10 = 3,000kg

37번

∙아염소산염류 소요단위 = 50kg × 10 = 500kg ∙질산염류 소요단위 = 300kg × 10 = 3,000kg

236p

274p

19번, 10번

① CCI₄	② CH₂CIBr

③ CF₃Br	④ CF₂CIBr

브로모클로로디플루오로메탄 ~ 나타낸다.

∙C : 탄소(C)

∙Br : 브롬(Br)

∙Cl : 염소(Cl)

∙F₂ : 플루오린(F) 두 개

이 화합물은 브롬, 염소, 그리고 두 개의 ~

19번, 10번

① CCl₄	② CH₂ClBr

③ CF₃Br	④ CF₂ClBr

브로모클로로다이플루오로메탄 ~ 나타낸다.

∙C : 탄소(C)

∙Br : 브로민(Br)

∙Cl : 염소(Cl)

∙F₂ : 플루오린(F) 두 개

이 화합물은 브로민, 염소, 그리고 두 개의 ~

237p

30번

② 화학식은 KCIO₄이다.

30번

② 화학식은 KClO₄이다.

241p

55번

시클로헥산

55번

사이클로헥산

242p

306p

57번, 23번

∙지정수량 = ~

57번, 23번

∙지정수량 배수의 총합 = ~

251p

52번

∙지정수량 합 = ~

52번

∙지정수량 배수의 합 = ~

260p

47번

옥내탱크저장소에서 인화점 섭씨 70도 이상의 제4류 위험물만을 저장 소화난이도등급 I의 취급하는 곳에 설치하는 소화설비

47번

소화난이도등급 I의 옥내탱크저장소에서 인화점 섭씨 70도 이상의 제4류 위험물만을 저장, 취급하는 곳에 설치하는 소화설비

268p

32번

안전행정부령이 정하는 ~

32번

행정안전부령이 정하는 ~

272p

59번

~ 또는 다이에틸에터의 온도는 섭씨 40℃ 이하로 유지하여야 한다.

59번

~ 또는 다이에틸에터의 온도는 섭씨 40℃ 이하로 유지하여야 한다.

277p

24번

∙제2류 위험물(인화성 고체 제외) : 화기주의

∙제2류 위험물 중 인화성 고체 : 화기엄금

제2류 위험물 운반용기 외부 주의사항

구분	운반용기 외부 주의사항
철분, 금속분, 마그네슘	화기주의, 물기엄금
인화성 고체	화기엄금
그 외	화기주의

289p

39번

∙염소산칼륨의 저정수량 : 50kg

39번

∙염소산칼륨의 지정수량 : 50kg

290p

48번

∙수산화나트륨(NaH)은 제3류 위험물이다.

48번

∙수소화나트륨(NaH)은 제3류 위험물이다.

302p

60번

~ 인화점이 섭씨 ( )도 이하이고 비점이 ~

60번

~ 인화점이 섭씨 영하 ( )도 이하이고 비점이 ~

305p

18번

∙화학반응식 : CS₂ + 2H₂S → CO₂ + 2H₂O

18번

∙화학반응식 : CS₂ + 2H₂O → CO₂ + 2H₂S

308p

41번

삼황화인(P₄S₂)은 연소 시 오산화인(P₂O₅)과 ~

41번

삼황화인(P₄S₃)은 연소 시 오산화인(P₂O₅)과 ~

331p

44번	① HCIO₄

44번	① HClO₄

333p

59번	④ HCI

59번	④ HCl

336p

33번

33번

41번

적린의 연소방응식

41번

적린의 연소반응식

43번

∙ 인화칼슘(CO₃P₂)의 지정수량 : 300kg

43번

∙인화칼슘(Ca₃P₂)의 지정수량 : 300kg

337p

49번

~ 저정수량 : ~

49번

~ 지정수량 : ~

341p

42번

∙2NaClO₃ + 2HCI → 2ClO₂ + 2NaCl + H₂O₂

42번

∙2NaClO₃ + 2HCl → 2ClO₂ + 2NaCl + H₂O₂

46번

아닐린은 벤젠의 수소 하나가 아민기로 치환된 화합물로 상온에서 기름 같은 액체로 존재한다. 약간의 점성이 있는 투명한 액체이며, 공기 중에 노출되면 갈색으로 변색되기도 한다. 또한, 특유의 자극적인 냄새를 가지고 있는데, 이 냄새는 화학적으로 매우 강렬하고 특이한 냄새로서 일반적으로 알칼리성 냄새 또는 약간의 달콤한 냄새이다.

46번

위험물 간 마찰로 인한 폭발을 막기 위해 공간용적을 2% 정도 둔다.

47번

벤젠의 수소 하나가 아민기로 치환된 화합물이다.

47번

아닐린은 벤젠의 수소 하나가 아민기로 치환된 화합물로 상온에서 기름 같은 액체로 존재한다. 약간의 점성이 있는 투명한 액체이며, 공기 중에 노출되면 갈색으로 변색되기도 한다. 또한, 특유의 자극적인 냄새를 가지고 있는데, 이 냄새는 화학적으로 매우 강렬하고 특이한 냄새로서 일반적으로 알칼리성 냄새 또는 약간의 달콤한 냄새이다.

342p

59번

∙탱크 내용적은 ~

59번

∙탱크 내용적의 ~

344p

24번

∙암탄탱크저장소

24번

∙암반탱크저장소

349p

③ 휘발유 : 1.4~7.6%

④ 가솔린 : 1.4~7.6%

③ 휘발유(가솔린) : 1.4~7.6%

④ 가솔린 : 1.4~7.6%

355p

쩨5류

제5류

360p

7. 이동저장탱크의 외부도장 색상

제4류	제5류
황색	청색

7. 이동저장탱크의 외부도장 색상

제5류	제6류
황색	청색

② V = 𝛑r² × (1 +

I₁ + I₂

3

)(1 - 공간용적)

② V = 𝛑r² × (l +

l₁ + l₂

3

)(1 - 공간용적)

(※ 알파벳 ‘엘’ 소문자임)