2026 박문각 산업안전기사 필기 8개년 기출문제집 정오표(2026.01.13.)

페이지	번호	수정 전	수정 후
45	62	② 저압 : 교류는 1,500V 이하	② 저압 : 교류는 1,000V 이하
54	115	(단, 상시근로자는 600명으로 가정)	삭제
		건설업 안전관리자 선임 800억원 이상 ∼ 1,500억원 미만일 경우 2명 tip 2020년 시행. 법령 전부개정으로 내용이 수정되었으니 자세한 사항은 해설 및 본문내용을 참고하세요.	건설업 안전관리자 선임 건설업은 공사금액에 따라 안전관리자를 선임해야 하며, 공사금액 800억원 이상 1,500억원 미만인 경우 안전관리자는 2명이상 선임
181	108	안전망 인장강도	방사망의 인장강도
574	107	(단, 상시근로자는 600명으로 가정)	삭제
615	32	정보량(H) ={0.5×log2(1/0.5)+0.25×log2(1/0.25)}+{0.25×log2(1/0.25)} = 1.5bit	정보량(H) ={0.5×log2(1/0.5)+0.25×log2(1/0.25)}+{0.25×log2(1/0.25)} = 1.5bit
616	48	[eqn: {50 DEG } over {2} DIVIDE `cos {60 DEG } over {2} =28.868]kN	[eqn: {50} over {2} DIVIDE `cos {60 DEG } over {2} =28.868]kN
622	107	건설업 안전관리자 선임 공사금액 800억원 이상 또는 상시근로자 600명 이상 : 2명 이상(공사금액 800억원을 기준으로 700억원이 증가할 때마다 또는 상시근로자 600명을 기준으로 300명이 추가될 때마다 1명씩 추가한다)	건설업 안전관리자 선임 건설업은 공사금액에 따라 안전관리자를 선임해야 하며, 공사금액 800억원 이상 1,500억원 미만인 경우 안전관리자는 2명이상 선임
634	108	안전망 인장강도	방사망의 인장강도