<2026 소방안전관리자 1급 8개년 기출문제집 정오표>

페이지

수정 전

수정 후

32p

19번

복사	화재 시 화염과 격리된 인접 가연물에 불이 옮겨 붙는 현상
대류	유체(기체 또는 액체)의 흐름에 의하여 열이 전달되는 현상
전도	화재에서 화염의 접촉 없이 연소가 확산되는 현상
비화	불티가 바람에 날리거나 튀어서 멀리 떨어진 가연물에 불이 옮겨 붙는 현상

전도	화재 시 화염과 격리된 인접 가연물에 불이 옮겨 붙는 현상
대류	유체(기체 또는 액체)의 흐름에 의하여 열이 전달되는 현상
복사	화재에서 화염의 접촉 없이 연소가 확산되는 현상
비화	불티가 바람에 날리거나 튀어서 멀리 떨어진 가연물에 불이 옮겨 붙는 현상

82p

6번

1급 소방안전관리대상물

선임대상물	∙지상층의 층수가 1층 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외)

1급 소방안전관리대상물

선임대상물	∙지상층의 층수가 11층 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외)

107p

48번

③ (b) 방식의 배선방식은 독립된 실내 감지기 선로 단선 시 도통시험을 통하여 감지기 단선 여부를 확인할 수 있다.

③ (b) 방식의 배선방식은 독립된 실내 감지기 선로 단선 시 도통시험을 통하여 감지기 단선 여부를 확인할 수 없다.

154p

32번

④ 주위 온도가 일정 상승률 이상이 되는 겅우에 작동한다.

④ 주위 온도가 일정 상승률 이상이 되는 경우에 작동한다.

161p

42번

③ 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물로서 연면적이 900m²를 넘는 것은 내화구조로 된 바닥⋅벽 및 60+방화문⋅60분 방화문 또는 자동방화셔터로 구획한다.

③ 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물로서 연면적이 900m²를 넘는 것은 내화구조로 된 바닥⋅벽 및 60분+방화문⋅60분 방화문 또는 자동방화셔터로 구획한다.

168p

4번

다음은 소방안전관리자 선임신고를 한 내용이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 강습교

육 수료일은 2020년 4월 5일이다)

다음은 소방안전관리자 선임신고를 한 내용이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

198p

9번

~ 1명 추가이므로 [eqn: {4,000m ^{2}} over {15,000m ^{2}}] = 2.6명(내림) = 2명이 필요하다.

~ 1명 추가이므로 [eqn: {40,000m ^{2}} over {15,000m ^{2}}] = 2.6명(내림) = 2명이 필요하다.

227p

19번

~ 1명 추가이므로 [eqn: {45,000m ^{2}} over {15,000m ^{2}}] = 2.86명(내림) = 2명이다.

~ 1명 추가이므로 [eqn: {43,000m ^{2}} over {15,000m ^{2}}] = 2.86명(내림) = 2명이다.

254p

빈출 27

∙제조연월 : 2012.11

∙제조연월 : 2002.11